INPUT

Control digital

Smartphone android

Aplikasi

Boarduino

Bluetooth

Transmitter

Sinyal

TX

USER

Server Google Voice

Input berupa sentuhan tombol virtual perekam suara microphone (pada aplikasi boarduino)

PROSES

Sistem Stater Elektrik

Sistem Saklar Standar Samping

Df Robot Mini Servo

Sistem Kelistrikan

Kunci Kontak

ON / OFF

Inverter DC to AC

Adaptor Arduino

Mikrokontroller

Arduino Nano

Bluetooth Shiled Module Receiver

Sinyal RX

SINYAL TX

OUTPUT